**Mooc lửng**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thông số kỹ thuật** | Sơmi rơmooc tải (mooc lửng) |
| Model | ZJV9403QD |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | CIMC |
| Màu sắc | Xanh |
| Năm sản xuất | 2017 |
| **Kích thước** |  |
| Kích thước bao | 12244 x 2480 x 1540 (mm) |
| Khoảng cách trục | 7450 + 1310 + 1310 (mm) |
| Kích thước lòng thùng hàng/thùng xe | 12150 x 2340 x 450 (mm) |
| **Trọng lượng** |  |
| Khối lượng bản thân | 7.700 (kg) |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép | 30.925 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ chuyên chở cho phép | 38.625 (kg) |
| Khối lượng phân bố lên chốt kéo | 14.625 (kg) |
| Lốp | 13 lốp 11.00R20 – 18PR (1 lốp dự phòng) – Loại lốp Double Coin |
| Trục | 03 trục, FUWA 13 tấn |
| **Thông số khác** |  |
| Cơ chế khóa | 8 đinh có thể thu vào, 4 đinh cố định |
| Hệ thống treo | 8 lá nhíp với 4 quang cheo |

**Hình ảnh**







