**Mooc lồng**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thông số kỹ thuật** | Sơ mi rơ mooc tải có mui |
| Model | ZJV9403CLXQD |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | CIMC |
| Màu sắc | Xanh |
| Năm sản xuất | 2017 |
| **Kích thước** |  |
| Kích thước bao (DxRxC) | 12400 x 2500 x 3600 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 7550 + 1310 + 1310 (mm) |
| Kích thước lòng thùng hàng | 12150 x 2340 x 700/2080 (mm) |
| **Trọng lượng** |  |
| Khối lượng bản thân | 7.300 (kg) |
| Khối lượng hàng chuyên chở | 31.900 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ cho phép | 39.200 (kg) |
| Khối lượng phân bố lên chốt kéo | 15.120 (kg) |
| Lốp | 13 lốp 1100R20 - 18PR (1 lốp dự phòng) - Loại lốp Double Coin |
| Trục | 03 trục, FUWA 13 tấn |
| **Thông số khác** |  |
| Chiều dày sàn | 3 mm |
| Khóa | 10 khóa thép mỗi bên thành |
| Dầm chính | Sử dụng thép cường độ cao T700 |

**Hình ảnh**

****

****

****