**Mooc ben**

|  |  |
| --- | --- |
| **Thông số kỹ thuật** | Sơ mi rơ mooc tải tự đổ CIMC |
| Model | ZZJV9392ZUJT |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Nhãn hiệu | CIMC |
| Màu sắc | Xanh |
| Năm sản xuất | 2016 |
| **Kích thước** |  |
| Kích thước bao (DxRxC) | 9300 x 2500 x 3200 (mm) |
| Chiều dài cơ sở | 4510 + 1310 + 1310 (mm) |
| Kích thước lòng thùng hàng/thùng xe | 8400 x 2300 x 1260 (mm) |
| Thể tích thùng | 23.5 m3 |
| **Trọng lượng** |  |
| Khối lượng bản thân | 8.250 (kg) |
| Khối lượng hàng chuyên chở cho phép | 28.650 (kg) |
| Khối lượng toàn bộ chuyên chở cho phép | 36.900 (kg) |
| Khối lượng phân bổ lên chốt kéo | 13.030 (kg) |
| Lốp | 13 lốp 11.00R20 (1 lốp dự phòng) loại lốp Double Coin |
| Trục | 03 trục, FUWA 13 tấn |
| **Thông số khác** |  |
| Cơ cấu nâng hạ thùng hàng | HYVA 179 (23.5 m3) |
| Chiều dày thành thùng/đáy thùng | 4/6 (mm) |
| Vật liệu làm thùng | Thép Baosteel cường độ cao |

Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm Quý khách vui lòng liên hệ theo số Hotline: 0917 665 665 để được tư vấn và phục vụ. Xin chân thành cảm ơn Quý khách.

**Hình ảnh**





